**经污水行政主管部门审核后的排水总平面图和单体首层排水平面图（示例样本）**

**要求：**排水户内部排水管网、专用检测井、污水排放口位置和口径的图纸及说明等材料（含接驳井和接驳管段），坐标应采用东莞市统一坐标系并标示出接驳的市政井X、Y坐标及井底标高。具体包含信息：

1. 须标明管径，流向，接驳井、水质检测井及所在道路名称等要素；
2. 须保证草图与现场一致；
3. 如单元排水户接入大楼排水管的，须标示大楼排水管接至市政排水井的路径；
4. 如排水户是首层中的其中铺位之一，可只提供其经营场所（所在铺位）的排水平面图）。

【备注】若排水户没有排水总平面图和单体首层排水平面图，可自行聘请第三方设计单位现场勘查并出图，首层排水平面图或经营场所排水平面图的绘制没有资质要求，可由排水户自行或找有绘图能力的单位参照模板绘制即可，主管部门不提供单位介绍，企业可在广东省网上中介服务超市自行寻找单位提供服务。

